2016年秋季期西南交通大学电子设计竞赛
V-I特性曲线测试仪
一、任务
设计并制作一个V-I特性曲线测试系统，包含测试信号源、测量及显示三部份。
二、要求
1．基本要求
制作V-I特性测试仪的激励信号源（恒流源），指标参数如下：
（1） 电流调节范围0～10mA;
（2） 输出电压范围0～10V;
（3） 设定输出电流为10mA，接入电阻负载RL，改变RL使得输出电压从10V变成0V，输出电流变化小于10uA。
2．发挥部分
在完成基本要求的前提下实现以下要求。
（1） [bookmark: _GoBack]电流调节可以数控，步进10uA，步进误差不超过5uA；
（2） 输出电压范围优于-10V~+10V；
（3） 测量并显示输出电流、电压值，误差小于1%+3个字；
（4） 输出电流可在设定范围内自动扫描，范围可手动设置；
（5） 扫描电流过程中实时测量电流I、电压值V，绘制V-I特性曲线；
（6） 其它。

3.报告
作品报告应包含：摘要、理论分析，方案比较，软件硬件设计，参数计算，测试记录（应按实测结果如实填写，不得编造），测试结果分析，测试仪器。报告占总成绩，注意完整但不冗余。
4.提示
（1） 不得采用电流、电压扫描专用模块，使用芯片不作限制；
（2） 供电电源不限；
5.注意事项
（1）具有同样的功能和指标，成本较低的作品可获得较高分；
（2）作品制作工艺占有一定分值。作品不得购买现成的产品或抄袭他人作品，一经发现，取消参赛资格，并报教务处备案。

