2015年秋季西南交通大学电子设计竞赛题目
数字式直流微安电流表
设计并制作一个数字显示直流电流表，具体要求如下：

1．基本要求

（1）量程200μA；
（2）分辨力1μA；
（3）最大输入压降1V；
（4）误差≤(1%+10个数)μA；
（5）数据刷新率≥1Hz。
2、发挥部分

（1）提高电流分辨力至0.1μA；
（2）在量程200μA时提高分辨力到0.01μA；
（3）误差≤(0.5%+5个数)μA；
（4）最大输入压降100mV；
（5）数据刷新率≥10Hz；
（6）其它（如进一步提高分辨力、进一步降低压降、进一步提高测量刷新率等）。

3.报告
作品报告应包含：摘要、理论分析，方案比较（不得从他人文献中截图），软件硬件设计，参数计算，测试记录（应按实测结果如实填写，不得编造），测试结果分析，测试仪器。
4.说明
（1）电路中不得使用现成的（集成ADC且不需编程）电流表、万用表芯片和（或）模块；

（2）报告占总分，请注意完整但不冗余（正文限8页5000字以内）；
（3）参加最终测评的作品，要求完成硬件制作、调试；

（4）建议调试时用电池串联电位器做测试源，用数字万用表标定；

（5）预留合适的测试接口；
（6）推荐使用TI公司芯片，。

5.注意事项

（1）具有同样的功能和指标，成本较低的作品可获得较高分；

（2）作品制作工艺占有一定分值。作品不得购买现成的产品，一经发现，取消参赛资格.
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